CÔNG TY TNHH TOYO INK VIỆT NAM
[[FILL: địa chỉ đăng ký đầy đủ, Khu công nghiệp Amata, Đồng Nai, Việt Nam]]
Số: [[FILL: số tham chiếu]]
Ngày: [[FILL: ngày phát hành]]
Kính gửi: Công ty TNHH Hội Vũ — Cụm Công nghiệp Cầu Giát, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình
TUYÊN BỐ
Về kim loại nặng và PFAS trong mực in cung cấp cho mục đích sản xuất nhãn decal tự dính cung cấp cho Hoi Vu Company Limited dùng cho nhãn bao bì thực phẩm
theo khoản 4 và khoản 5 Điều 5 của Quy định (EU) 2025/40 (PPWR)
Kính gửi Quý Công ty,
CÔNG TY TNHH TOYO INK VIỆT NAM cung cấp mực in cho Công ty TNHH Giấy và Bao bì Phú Hưng; Công ty Phú Hưng dùng các mực này in lên nhãn decal tự dính do công ty đó sản xuất và cung cấp cho Hoi Vu Company Limited, dùng cho sản phẩm thực phẩm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Các loại mực cung cấp cho mục đích này là: [[FILL: dòng/sản phẩm mực]].
Chúng tôi xin tuyên bố như sau:
1. Kim loại nặng — Điều 5(4). Tổng hàm lượng chì (Pb), cadmi (Cd), thủy ngân (Hg) và crom VI (Cr(VI)) trong các loại mực nêu trên không vượt quá 100 mg/kg (0,01% tính theo khối lượng), phù hợp với khoản 4 Điều 5 của Quy định (EU) 2025/40 (Quy định về bao bì và rác thải bao bì). Yêu cầu này tái lập Điều 11 của Chỉ thị 94/62/EC, vốn đặt cùng giới hạn 100 mg/kg cho cùng bốn kim loại. Vì vậy, kết quả đạt theo Chỉ thị đó cũng đạt theo giới hạn của PPWR.
Tuyên bố này được hỗ trợ bởi báo cáo kiểm nghiệm số HCCEE26000403201, do SGS Việt Nam phát hành ngày 03/03/2026 trên mẫu các sản phẩm mực của chúng tôi: tổng Pb + Cd + Hg + Cr(VI) không phát hiện (ND) so với giới hạn 100 mg/kg theo Chỉ thị 94/62/EC, kết quả đạt. Cùng báo cáo này cũng ghi kết quả đạt theo RoHS 2015/863 và đạt theo phép thử dịch chuyển EN 71-3. Bổ sung thêm là báo cáo kiểm nghiệm số HCCEE26000427101, do SGS Việt Nam phát hành ngày 06/03/2026: các chất trong danh sách ứng viên REACH SVHC (253 chất), mỗi chất không vượt 0,1% tính theo khối lượng, kết quả đạt.
Tóm tắt các báo cáo kiểm nghiệm viện dẫn:
	Số báo cáo
	Cơ quan phát hành
	Ngày
	Phạm vi kiểm nghiệm
	Kết quả

	HCCEE26000403201
	SGS Việt Nam
	03/03/2026
	RoHS 2015/863 · EN 71-3 (dịch chuyển) · Chỉ thị 94/62/EC: tổng Pb + Cd + Hg + Cr(VI)
	Tổng Pb+Cd+Hg+Cr(VI) = không phát hiện (ND) so với giới hạn 100 mg/kg — Đạt; RoHS — Đạt; EN 71-3 — Đạt

	HCCEE26000427101
	SGS Việt Nam
	06/03/2026
	REACH SVHC — danh sách ứng viên (253 chất)
	Mỗi chất ≤ 0,1% tính theo khối lượng — Đạt


Phạm vi màu. Mẫu được kiểm nghiệm trong hai báo cáo trên là màu ĐEN, phủ danh mục hơn năm mươi (50) sản phẩm mực. [[FILL: xác nhận danh mục đã kiểm nghiệm này phủ các loại mực in trên nhãn của Quý Công ty, hoặc liệt kê các màu thực tế đang dùng, kèm kiểm nghiệm hoặc tuyên bố tương đương cho màu nào nằm ngoài danh mục.]]
2. PFAS — Điều 5(5). Các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) không được bổ sung một cách có chủ đích vào các loại mực nêu trên ở bất kỳ công đoạn nào của quá trình sản xuất. Dựa trên thông tin kỹ thuật do các nhà cung cấp nguyên liệu của chúng tôi cung cấp, mực in thành phẩm không chứa PFAS. [[FILL — tùy chọn, chỉ điền nếu có kiểm nghiệm PFAS: "Tuyên bố này được hỗ trợ bởi báo cáo kiểm nghiệm số …, do … phát hành ngày …."]] Riêng về mục này, ngoài thông tin do các nhà cung cấp nguyên liệu cung cấp, chúng tôi không tiến hành kiểm nghiệm chuyên biệt nào.
3. Hiệu lực. Tuyên bố này có hiệu lực trong mười hai (12) tháng kể từ ngày phát hành.
Trân trọng,
thay mặt CÔNG TY TNHH TOYO INK VIỆT NAM
	Họ tên:
	[[FILL]]

	Chức danh:
	[[FILL]]

	Ngày ký:
	[[FILL]]

	Chữ ký:
	______________________


Con dấu công ty (chữ ký ghi đè lên con dấu)
Do CÔNG TY TNHH TOYO INK VIỆT NAM phát hành — không được chỉnh sửa dưới mọi hình thức, trừ các trường ghi trong ngoặc [[…]].
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