协立制盖有限公司(XIELI CAP MAKING CO., LTD)
[[FILL: 完整注册地址,福建省晋江市]]
文号:[[FILL: 文号]]	日期:[[FILL: 签发日期]]
致：Hoi Vu Company Limited — Cau Giat Industrial Cluster, Duy Tan Ward, Ninh Binh Province, Viet Nam
符合性声明
主题:关于供应 Hoi Vu Company Limited 旋开式金属瓶盖的符合性声明(参照欧盟法规 (EU) 2025/40(PPWR)第 5(4) 条与第 5(5) 条)
敬启者:
1. 产品及包装角色
协立制盖有限公司向 Hoi Vu Company Limited 供应旋开式金属瓶盖(型号/公称直径:[[FILL]]),用于 370 毫升、720 毫升和 1000 毫升玻璃瓶的封口,产品出口欧盟。瓶盖为直接接触食品的初级包装。每只瓶盖由以下部分组成:(a)金属盖体,材质为 [[FILL: 镀铬(无锡)钢板 / 马口铁]];(b)PVC 密封垫圈(“Sealing Compound 1”);(c)盖体内表面的内涂料(食品接触涂层)。
2. 重金属 — 第 5(4) 条
我们特此声明:供应 Hoi Vu 的瓶盖中,铅 (Pb)、镉 (Cd)、汞 (Hg)、六价铬 (Cr(VI)) 浓度之和不超出 100 mg/kg(重量比 0.01%),符合 (EU) 2025/40《包装及包装废弃物条例》第 5(4) 条(该条沿承第 94/62/EC 号指令第 11 条先前确立的要求)。具体如下:
(a) PVC 密封垫圈。 经 EMTEK 东莞实验室检测,报告编号 EDG2607100108C00101R(2026年7月16日),样品 “Sealing Compound 1”(PVC):Cd、Pb、Hg、Cr(VI) 均未检出;四项之和不检出,对照法定限值 100 mg/kg,报告引用 (EU) 2025/40。
(b) 金属盖体。 [[CONFIRM: 我们确认,供应 Hoi Vu 的瓶盖盖体采用 Jiangsu Suxun New Materials Technology Co., Ltd(江苏沭阳)生产的镀铬板,属 SGS 上海报告 SHAEC26013380302(任务号 SHP26-016946,2026年5月18日)覆盖范围:该报告中 Pb、Hg、Cd 均未检出(MDL 2 mg/kg),Cr(VI) 按表面法未检出;基于上述结果,盖体材料四项金属之和不超出 100 mg/kg。——如与事实不符,请划去本句并签名确认]] 根据我司原材料供应商提供的技术资料,所供盖体材料中 Pb + Cd + Hg + Cr(VI) 之和不超出 100 mg/kg。除原材料供应商已进行的评估外,我司不为此进行任何专门测试。
(c) 内涂料。 根据我司涂料供应商 [[FILL — 选填:供应商名称]] 提供的技术资料,瓶盖所用内涂料中 Pb + Cd + Hg + Cr(VI) 之和不超出 100 mg/kg。除原材料供应商已进行的评估外,我司不为此进行任何专门测试。
(d) 瓶盖整体。 基于 (a)、(b)、(c) 三项 —— 已测试的密封垫圈、盖体材料与内涂料 —— 供应 Hoi Vu 的瓶盖整体符合第 5(4) 条:Pb + Cd + Hg + Cr(VI) 之和不超出 100 mg/kg。
3. PFAS — 第 5(5) 条
参照 (EU) 2025/40 第 5(5) 条 (a)、(b)、(c) 项,我们特此声明:
(a) PVC 密封垫圈。 全氟和多氟烷基物质(PFAS)未有意添加于垫圈。支持文件:EMTEK 苏州报告 ESZ2605070317C00101R(2026年5月13日)—— 306 种 PFAS 筛查全部未检出(限值 0.025 mg/kg);EMTEK 苏州报告 ESZ2605210275C00101R(2026年5月29日)—— 总氟未检出(MDL 30),对照限值 50 mg/kg。
(b) 金属盖体与内涂料。 根据我司钢材及涂料供应商提供的技术资料,PFAS 未在其生产任何环节被有意添加于盖体材料或内涂料。[[FILL — 选填:“支持文件:检测报告编号 …,由 … 出具,日期 …” —— 无检测数据则删除本方括号]]
(c) 瓶盖整体。 PFAS 未有意添加于供应 Hoi Vu 的瓶盖。
4. 支持性检测报告
	部件
	实验室
	报告编号
	日期
	样品
	关键结果

	PVC 密封垫圈
	EMTEK 东莞
	EDG2607100108C00101R
	2026/7/16
	Sealing Compound 1(PVC)
	Cd、Pb、Hg、Cr(VI) 均未检出;四项之和未检出;限值 100 mg/kg;引用 (EU) 2025/40

	PVC 密封垫圈
	EMTEK 苏州
	ESZ2605070317C00101R
	2026/5/13
	Sealing Compound 1
	PFAS 筛查 306 种物质,全部未检出(限值 0.025 mg/kg)

	PVC 密封垫圈
	EMTEK 苏州
	ESZ2605210275C00101R
	2026/5/29
	Sealing Compound 1
	总氟未检出(MDL 30;限值 50 mg/kg)

	盖体钢材(依第 2(b) 节确认)
	SGS 上海
	SHAEC26013380302 (任务号 SHP26-016946)
	2026/5/18
	镀铬板;申请方 Jiangsu Suxun New Materials Technology Co., Ltd
	Pb、Hg、Cd 均未检出(MDL 2 mg/kg);Cr(VI) 表面法未检出


5. 效力
本声明自签发之日起十二(12)个月内有效。
6. 签署
协立制盖有限公司
	姓名:[[FILL]]
	(公司公章)

	职务:[[FILL]]
	

	日期:[[FILL]]
	

	签字:______________________
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